

**GARDE-CORPS AVEC LISSES FILANTES SUR MURET**

DESCRIPTIF POUR CCTP OU POUR CAHIER DES CHARGES

# GARDE-CORPS À LISSES FILANTES SUR MURET

## Généralités

Les garde-corps ont un impact important sur l’aspect général de l’ouvrage, et ont également une fonction essentielle pour la sécurisation des personnes. De ce fait, les prescriptions esthétiques comme les prescriptions techniques devront être intégralement respectées.

## Conception et mise en œuvre

- Photos HORIZAL - 09/2019

Document non contractuel - La société HORIZAL se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Toute reproduction, même partielle par quelque procédé que ce soit est interdite sans autorisation préalable.

* Les matériels proposés devront répondre aux différents textes réglementaires en vigueur, textes législatifs et règles techniques, notamment :
  + NFP 01-012 : règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier.
  + NFP 01-013 : essais des garde-corps - méthodes et critères.
  + NFP 06-111-2/A1 : charges d’exploitation des bâtiments.
* La conception des garde-corps, le thermolaquage et l’assemblage des profilés, l’intégration des remplissages, ainsi que les études d’implantation sont considérés comme une solution industrielle d’ensemble permettant de garantir la conformité normative ainsi que la qualité finale des ouvrages à réaliser. En conséquence, HORIZAL s’engage à fournir tous les documents réglementaires, PV d’essais, certificats, notices techniques permettant de juger de la conformité et de la fourniture complète de l’ensemble de ses garde-corps.
* Les plans d’implantation fournis par HORIZAL devront scrupuleusement être respectés ainsi que le repérage des éléments de chaque balcon afin d’être en conformité avec les vides réglementaires de la norme en vigueur, avec l’espacement autorisé entre barreaux supports et avec l’esthétique générale demandée par le prescripteur.

## Description des ouvrages

* Fourniture et pose de garde-corps aluminium HORIZAL à **LISSES filantes sur muret**.

### Choix de la main courante (à préciser)

- Main courante R850(60x30), R445(85x32), R646(51x40), R840(88x40), R640(85x50), R740(51x50), R460(ø52), R751(ø80), R758(51x100) ou R550(70x150).

### Choix de la version(à préciser)

* Main courante seule.
* Main courante plus une lisse intermédiaire R655 (38x28) ou ronde RN30 (ø30).
* Main courante plus deux lisses intermédiaires R655 (38x28) ou ronde RN30 (ø30).

### Choix du type de fixation (à préciser)

* Sur muret, par barreau filé R819 et sabot HO512 avec réglage tridimensionnel et fixation invisible.
* Option par potelet HO129 pour la version main courante seule.
* En applique, par barreau filé R819 et sabot HO449 à réglage tridimensionnel ou par platine HO949.
* Option par sabot HO654 avec décalage de 40mm (pour échapper une couvertine).

### Particularités techniques et esthétiques

* Réglage en hauteur de 15 mm par la pièce technique située au sommet du barreau support.
* Réglage vertical toute hauteur des brides de fixation des lisses (invisibles en façade).
* Large choix de mains courantes.
* Par ses multiples possibilités de fixation et de réglage, ce modèle est particulièrement adapté à la réhabilitation.
* Toute la visserie est en acier inoxydable.

## Finition des garde-corps

* Finition anodisée de classe 20 (argent satiné) suivant le label QUALANOD.
* Finition laquée (teinte RAL) par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur minimum de 60 microns suivant le label QUALICOAT.
* Option pour les chantiers en bord de mer avec un laquage suivant une gamme renforcée (profils laqués suivant le label Qualimarine).

# 174, route de Lyon - Domarin

38307 Bourgoin-Jallieu cedex - France

Pour plus d’informations sur les produits :

[**www.horizal.com**](http://www.horizal.com/)

Tél. : 04 74 93 25 35 - Fax : 04 74 93 10 54

E-mail : [horizal@horizal.com](mailto:horizal@horizal.com)

*5*