

174, route de Lyon - CS 23014 - Domarin 38307 Bourgoin-Jallieu cedex - France Tél. : 04 74 93 25 35

E-mail :

**Généralités**

Les habillages de nez de dalle et/ou couvertines seront du type HORIZAL en tôle d’aluminium de 1,5 ou 2 mm (selon les configurations du chantier).

**Habillage de nez de dalle**

Ils seront fixés aux barreaux supports des garde-corps HORIZAL (barreau filé R 819) c’est à dire indépendants de la maçonnerie par des brides aluminium spécifiques pour assurer un parfait réglage.

**Couvertine**

Elle sera fixée au muret par support cannelé horizontal SC 01. Ces derniers seront fixés au béton par des vis inox afin d’assurer une très bonne stabilité de la couvertine.

**Finition des habillages de nez de dalle et/ou couvertines**

* Finition anodisée de classe 20 (argent satiné). Le traitement de surface devra faire l’objet du label EWAA/EURAS.
* Finition laquée (teinte RAL) par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur minimum de 60 microns. Le traitement de surface devra faire l’objet du label QUALICOAT.

**Couvertine**

Elle sera fixée au muret par support cannelé horizontal SC 01. Ces derniers seront fixés au béton par des vis inox afin d’assurer une très bonne stabilité de la couvertine.

**PLIAGE ALUMINIUM**

DESCRIPTIF POUR CCTP OU POUR CAHIER DES CHARGES

PLIAGE ALUMINIUM

- Photos HORIZAL - 05/2023

Document non contractuel - La société HORIZAL se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Toute reproduction, même partielle par quelque procédé que ce soit est interdite sans autorisation préalable.

Pour plus d’informations sur les produits :

[**www.horizal.com**](http://www.horizal.com/)