

174, route de Lyon - CS 23014 - Domarin 38307 Bourgoin-Jallieu cedex - France Tél. : 04 74 93 25 35

E-mail :

**Généralités**

Les habillages de nez de dalle seront du type HORIZAL en tôle d’aluminium de 1,5 ou 2 mm (selon les configurations du chantier).

**Habillage de nez de dalle**

Les bandeaux seront fixés aux barreaux supports des garde-corps HORIZAL indépendamment de la maçonnerie par des brides aluminium spécifiques pour assurer un parfait réglage.

**Conception des habillages de nez de dalle**

* Option 1 : habillage du nez de dalle par bandeau intégré au profil d’encadrement inférieur du remplissage du garde-corps.
* Option 2 : habillage du nez de dalle par bandeau 4 plis indépendant du remplissage du garde-corps.

**Finition des habillages de nez de dalle**

* Finition anodisée de classe 20 (argent satiné). Le traitement de surface devra faire l’objet du label EWAA/EURAS.
* - Finition laquée (teinte RAL de préférence MAT) par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur minimum de 60 microns. Le traitement de surface devra faire l’objet du label QUALICOAT.

**PLIAGE ALUMINIUM**

DESCRIPTIF POUR CCTP OU POUR CAHIER DES CHARGES

PLIAGE ALUMINIUM

- Photos HORIZAL - 05/2023

Document non contractuel - La société HORIZAL se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Toute reproduction, même partielle par quelque procédé que ce soit est interdite sans autorisation préalable.

Pour plus d’informations sur les produits :

[**www.horizal.com**](http://www.horizal.com/)